|  |
| --- |
| **既有建筑玻璃幕墙检查执法表（表一）** |
| 受检项目名称 |  |
| 坐落地址 |  |
| 受检责任单位 |  |
| 受检责任单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 幕墙面积 | m2 | 建筑用途 |  | 已交付使用时间 | 年 |
| 幕墙安装方式 | 构件式 □ 单元式 □ 点承式 □ 全玻璃 □ 双层幕墙 □ 其他 □  |
| 幕墙形式 | 明框 □ 全隐框 □ 半隐框（竖隐） □ 半隐框（横隐） □ 其他 □  |
| 玻璃类型 | 单层玻璃 □ 中空玻璃 □ 夹胶玻璃□ 其他 □  |
| 检查内容 | 符合 | 不符合 | 备 注 |
| 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位进行日常巡查、定期检查、灾害或者事故后全面检查情况 |  |  |  |
| 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位进行安全性鉴定的情况 |  |  |  |
| 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位发现既有建筑玻璃幕墙存在安全隐患时，采取的安全防护措施及进行的维修情况 |  |  |  |
| 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位发现既有建筑玻璃幕墙发生爆裂、脱落等紧急情形时，采取应急措施的情况 |  |  |  |
| 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位建立管理档案的情况 |  |  |  |
| 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位对交付使用10年以上的玻璃幕墙所用的结构密封胶的抽样检测情况 |  |  |  |
| 既有建筑玻璃幕墙的业主或者安全维护单位建立的建筑玻璃幕墙使用维护说明书情况 |  |  |  |

**既有建筑玻璃幕墙检查执法表（表二）**

|  |  |
| --- | --- |
| 实体抽查点位 |  |
| 开启扇状况 | 隐框开启扇下沿托条 | 有 □无 □ | 开启角度及开启距离是否满足规范要求 | 是 □否 □ |
| 开启扇启闭受阻、明显下坠或变形 | 有 □无 □ | 开启扇是否有启闭不畅现象 | 有 □无 □ |
| 合页（铰链）、滑撑、撑挡、执手、锁点等五金件状况 | 松动 □ 脱落 □ 缺失 □ 锈蚀 □ 基本完好 □ 其他 □  |
| 密封胶条（密封胶）是否有缺失、老化现象 | 有 □无 □ | 结构胶是否存在开裂、气泡、粉化、脱胶、变色、褪色、化学析出物等现象 | 有 □无 □ |
| 固定面板状况 | 面板有无破损 | 有 □无 □ | 中空玻璃空腔内是否有起雾、结露或霉变现象 | 有 □无 □ |
| 面板是否有松动现象 | 有 □无 □ | 密封胶条是否有缺失现象 | 有 □无 □ |
| 近五年是否有面板坠落的情况 | 有 □无 □ | 隐框、半隐框幕墙结构胶是否存在开裂、气泡、粉化、脱胶、变色、褪色、化学析出物等现象 | 有 □无 □ |
| 玻璃面板是否有变形现象 | 有 □无 □ | 装饰面板是否有松动、变形 | 有 □无 □ | 有无渗水痕迹 | 有 □无 □ |
| 立柱、横梁及其连接状况 | 立柱、横梁材质 | 钢材 □ 铝合金型材 □ 其他 □  |
| 立柱 | 开裂 □ 变形 □ 锈蚀 □ 基本完好 □  |
| 横梁 | 开裂 □ 变形 □ 锈蚀 □ 基本完好 □  |
| 横梁与立柱间连接 | 连接松动、变形 □ 紧固件缺失 □ 基本完好 □  |
| 埋件、锚栓、转接件状况 | 锚栓规格、数量是否满足规范构造要求 | 是 □否 □ | 锚栓、埋板及转接件是否存在变形现象 | 是 □否 □ | 锈蚀情况 | 有 □无 □ |
| 转接件与埋板连接情况 | 变形、开裂 □ 焊缝存在明显缺陷 □ 少焊、缺焊 □ 连接构造不当 □ 基本完好 □ 其他 □  | 锚栓有无防松脱措施 | 有 □无 □ | 防腐措施 | 有 □无 □ |
| 连接螺栓状况 | 螺栓规格、数量是否满足构造要求 | 是 □否 □ | 螺栓及垫片是否存在变形、锈蚀现象 | 是 □否 □ | 是否设有防松脱措施 | 是 □否 □ |
| 拉索、拉杆状况 | 锈蚀 □ 连接节点构造不当 □松动 □ 基本完好 □  | 点支承玻璃幕墙驳接爪状况 | 松动、变形 □基本完好 □  |
| 检查组人员签字：  受检责任单位签字： 检查日期： 年 月 日  |
|